Terug naar index << Terug naar terminologie

# Waardelijst TelecomTypeCodelijst 2020‑09‑01

Deze terminologie is een momentopname op 2026‑02‑27 14:53:54. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.
Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 | Versie | 2020‑09‑01
Status | Definitief | Versielabel |
Naam | TelecomTypeCodelijst | Weergavenaam | TelecomTypeCodelijst
Gebruik: 23
Id | Naam | Type
--- | --- | ---
Dataset
hg-dataelement-30 | TelecomType | STATISCH
hg-dataelement-5269 | TelecomType | STATISCH
hg-dataelement-5353 | TelecomType | STATISCH
hg-dataelement-5369 | TelecomType | STATISCH
hg-dataelement-470 | TelecomType | STATISCH
hg-dataelement-5538 | TelecomType | STATISCH
mp-dataelement9x-29 | TelecomType (9.2-bèta) | STATISCH
mp-dataelement9x-1299 | TelecomType (9.2-bèta) | STATISCH
mp-dataelement9x-162 | TelecomType (9.2-bèta) | STATISCH
mp-dataelement9x-237 | TelecomType (9.2-bèta) | STATISCH
mp-dataelement9x-1183 | TelecomType (9.2-bèta) | STATISCH
mp-dataelement9x-29 | TelecomType (MP9 2.0.0) | STATISCH
mp-dataelement9x-1299 | TelecomType (MP9 2.0.0) | STATISCH
mp-dataelement9x-162 | TelecomType (MP9 2.0.0) | STATISCH
mp-dataelement9x-237 | TelecomType (MP9 2.0.0) | STATISCH
mp-dataelement9x-29 | TelecomType (MP9 3.0.0-rc) | STATISCH
mp-dataelement9x-1299 | TelecomType (MP9 3.0.0-rc) | STATISCH
mp-dataelement9x-162 | TelecomType (MP9 3.0.0-rc) | STATISCH
mp-dataelement9x-237 | TelecomType (MP9 3.0.0-rc) | STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-311 | TelecomType | STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-520 | TelecomType | STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-466 | TelecomType | STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-82 | TelecomType | STATISCH
2 bron codesystemen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 - TelecomDeviceTypes - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse
Niveau/ Type | Code | Weergavenaam | Codesysteem | Benamingen | Omschrijving
--- | --- | --- | --- | --- | ---
0‑L | LL | Land Line | TelecomDeviceTypes | Voorkeur: Land Line | Vast telefoonnummer
0‑L | FAX | Fax | TelecomDeviceTypes | Voorkeur: Fax | Fax
0‑L | MC | Mobile Phone | Address Use | Voorkeur: Mobiel telefoonnummer |
0‑L | PG | Pager | Address Use | Voorkeur: Pieper |
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
| XML JSON CSV SQL SVS