Terug naar index << Terug naar terminologie

# Waardelijst TelecomTypeCodelijst 2017‑12‑31

Deze terminologie is een momentopname op 2026‑01‑20 10:59:54. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.
Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 | Versie | 2017‑12‑31 Andere versies met dit id: TelecomTypeCodelijst van 2020‑09‑01
Status | Definitief | Versielabel |
Naam | TelecomTypeCodelijst | Weergavenaam | TelecomTypeCodelijst
Gebruik: 21
Id | Naam | Type
--- | --- | ---
Dataset
e-overdracht-dataelement-v3-1562 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v3-1579 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v3-1608 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v3-1615 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-34 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-81 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-111 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1267 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-162 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1673 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1690 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1518 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1250 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1582 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1543 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1424 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1773 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1780 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1646 | TelecomType | STATISCH
e-overdracht-dataelement-v4-1407 | TelecomType | STATISCH
NL-CM-20.6.5 | TelecomType | STATISCH
2 bron codesystemen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 - TelecomDeviceTypes - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse
Niveau/ Type | Code | Weergavenaam | Codesysteem | Benamingen
--- | --- | --- | --- | ---
0‑L | LL | Land Line | TelecomDeviceTypes | Voorkeur: Vast telefoonnummer
0‑L | FAX | Fax | TelecomDeviceTypes | Voorkeur: Fax
0‑L | MC | Mobile Phone | Address Use | Voorkeur: Mobiel telefoonnummer
0‑L | PG | Pager | Address Use | Voorkeur: Pieper
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
| XML JSON CSV SQL SVS