Terug naar index << Terug naar terminologie

# Waardelijst W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS) 2012‑05‑21 01:26:54

Deze terminologie is een momentopname op 2025‑12‑15 17:58:43. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.
Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.1.330 | Versie | 2012‑05‑21 01:26:54
Status | Definitief | Versielabel | 325
Naam | W0330_BDS | Weergavenaam | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
Omschrijving | APK-TOV-kaart 3 meter uitslag
Gebruik: 2
Id | Naam | Type
--- | --- | ---
Dataset
jgz-bds-element-833 | APK-TOV-kaart 3 meter uitslag rechts (420) | STATISCH
jgz-bds-element-834 | APK-TOV-kaart 3 meter uitslag links (420) | STATISCH
Bron codesysteem | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.330 - W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.12.330
Niveau/ Type | Code | Weergavenaam | Codesysteem
--- | --- | --- | ---
0‑L | 01 | 3/30 | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
0‑L | 02 | 3/20 | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
0‑L | 03 | 3/15 | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
0‑L | 04 | 3/10 | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
0‑L | 05 | 3/6 | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
0‑L | 06 | 3/5 | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
0‑L | 07 | 3/4 | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
0‑L | 08 | 3/3 | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
0‑L | 99 | Niet gelukt | W0330 APK-TOV-kaart 3 meter uitslag (BDS)
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
| XML JSON CSV SQL SVS