Terug naar index << Terug naar terminologie

# Waardelijst W0368 Geruis timing (HL7) 2012‑05‑21 01:26:54

Deze terminologie is een momentopname op 2025‑12‑15 17:58:43. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.
Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.100.11.2.368 | Versie | 2012‑05‑21 01:26:54
Status | Definitief | Versielabel | 310
Naam | W0368_HL7 | Weergavenaam | W0368 Geruis timing (HL7)
Omschrijving | Geruis timing
Gebruik: 2
Id | Naam | Type
--- | --- | ---
Dataset
jgz-bds-element-858 | Geruis timing (310) | STATISCH
Template
jgz-templates-40858 | obs Geruis timing | STATISCH
Bron codesysteem | 2.16.840.1.113883.2.4.4.40.336 - Geruis timing - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.40.336
Niveau/ Type | Code | Weergavenaam | Codesysteem
--- | --- | --- | ---
0‑L | 01 | Systolisch | Geruis timing
0‑L | 02 | Diastolisch | Geruis timing
0‑L | 03 | Holosystolisch | Geruis timing
0‑L | 04 | Continu geruis | Geruis timing
0‑L | 05 | Onduidelijk | Geruis timing
Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.
| XML JSON CSV SQL SVS